r4:	
- jumper abstand

r7:   
- optimierung: größere dk, breitere leiterzüge

r8:
- eurocard-format
- sd-card auf grundplatine

r9:
- cardlaufwerk zur front
- bus kpl. auf einer leiste

r10: 	
- cardlaufwerk zur linken seite (front stört stehbolzen)

r11	
- bus zusammengelegt

r12:
- reset/tx/rx auf bus
- nic integriert

r13:
- korrektur erweiterungsbus d0..7
- korrektur befestigungsbohrungen
- korrektur belegung powerbuchse
- korrektur schaltplan belegung adapterkabel (dtr = pin 4)
- zugefügt sd-cardconnector blockkondensatoren
- korrektur selektionssignale
- korrektur bauform widerstände sd-card
- bestückungsaufdruck korrekt gestaltet
- korrektur enc-chip pin-15 hatte keine verbindung
- erweiterungsbus: adressignale eingefügt
- legende zum erweiterungsbus auf schaltplan geändert
- kontake wrprotect/detect am sd-card-connector zugänglich gemacht

r13-a:
- pullup-r's für prop1/2, ram1/2, wr
- xbus egalisiert auf 2x20pol universalverbinder

r13-b:
- transientenkiller an den reglern eingearbeitet
- z-dioden als zusätzlichen schutz eingearbeitet
- leiterzüge wegen fräsung an powerbuchse auf unterseite verlegt

r13-c:
- z-dioden verschoben
- bestückungsaufdruck optimiert

r14:
- Audiopatch integriert
  - C9 und C10 entfernt
  - Wert R22 und R21 auf 270 Ohm
  - TDA durch Pinheader ersetzt ev. Einschleifen eines Verstärkers
- RTC integriert, am Administra I2C-Pfad, mit Knopfzellenhalterung
- Jumper für ENC in VDD Pfad, um ENC stromlos schalten zu können
- Pinheader in DTR Signal für ev. Erweiterungen
- SD-Card-Slot: Borungen für die kleine Variante, Pads überarbeitet
- SPI Pinheader für externe SD Laufwerke
- Pinheader für USB Prop Plug (http://www.parallax.com/Store/Microcontrollers/PropellerTools/tabid/143/ProductID/398/List/1/Default.aspx?SortField=ProductName,ProductName)
- LED’s und Schalter S1 entspr. der Anordnung der CPU’s neu angeordnet
- HBEAT von BL und ADM auf Erweiterungsbus anstelle JP2

R14-m (internal note):
- lib KZH korrigiert.
- Pinswap Q5

R14-n (internal note)
- R73 und R25 um je 0,254 mm vetrschoben
- Layout-Korrektur: Audiobuchse hat separate VSS-Ltg. von Administra (dazu einige Leiterzüge von Hand optimiert)
- Leiterzugbreite von VCC und VDD vergrößert auf bis zu 1,016 mm, je nach Möglichkeit
- auf Top- und Bottom-Layer Masseflächen eingeführt (Polygone an VSS geführt), VSS-Leitung zur Audiobuchse ist NICHT bestandteil der Polygone, um auf dieser Leitung massestromabhängige Spannungsabfälle im Audiosignal zu vermeiden

R14-o
- zusätzlicher Reset-Taster

R14-p
- Lagekorrektur einer Befestigungsbohrung und des Busverbinders

R14-q
- Lagekorrektur Buchsen auf Bündigkeit
- 2 zusätzliche optional bestückbare Kondensatoren C9/10 (für Tiefpass mit 6dB/Oktave, dann statt Audiopinholder nur 2 Widerstände bestücken und R23/24 weglassen - Bestückung Ingo)
- etliche Feinkorrekturen
- Resettaster Metallrahmen anschließbar gemacht (Bibliotheksänderung)
- KZH korrigiert (3 Löcher fallen weg, da Stützstifte und Bohrungsdurchmesser vergrößert)
- optional zu bestückende R72/74 (1 kOhm) eingefügt. Damit ist 2. Audio-Variante (Ingo) bestückbar trotz Pinholder.

R14-r
- Diverse Optimierungen

R14-s
- Diverse Korrekturen

R14-t
- Optimierungen der Masseflächen

R14-u
- Optimierungen der Masseflächen
- Schraubenflächen