help                    
diese hilfe

<sd:dateiname>
bin/adm/bel-datei wird gestartet

mount
sd-card mounten

unmount
sd-card abmelden

dir wh
verzeichnis anzeigen

type <sd:fn>
anzeige einer textdatei

aload <sd:fn>
administra-code laden

bload <sd:fn>
bellatrix-treiber laden

rload <sd:fn>
regnatix-code laden

del <sd:fn>
datei loeschen

cls
bildschirm loeschen

free
freier speicher auf sd-card

attrib <sd:fn> ashr
attribute aendern

cd <sd:dir>
verzeichnis wechseln

mkdir <sd:dir>
verzeichnis erstellen

rename <sd:fn1> <sd:fn2>
datei/verzeichnis umbenennen

format <volname>
sd-card formatieren

reboot
hive neu starten

sysinfo
systeminformationen

color <0..7>
farbe waehlen

cogs
belegung der cogs anzeigen

dmlist
anzeige der verzeichnis-marker

dm <r/s/u/a/b/c>
in das entsprechende marker-
verzeichnis wechseln

dmset <r/s/u/a/b/c>
setzt den entsprechenden marker
auf das aktuelle verzeichnis

dmclr <r/s/u/a/b/c>
marker loeschen

marker:
r     - root-verzeichnis
s     - system-verzeichnis
u     - user-verzeichnis
a/b/c - benutzerdefinierte verzeichnismarker
r, s, u-marker werden vom system automatisch 
gesetzt und intern verwendet.

sysconf
systemeinstellungen

PORT-Funktionen:

plxput <hex adr> <hex wert>
Hexwert an Port ausgeben

plxget <hex adr> 
Wert vom Port lesen

plxmap
Darstellung aller I2C Teilnehmer

plxscan
Nach I2C Teilnehmern scannen

plxtest
Port- und A/D Kanal-Anzeige
