Der Ramtest wird direkt als Kommando unter TriOS aufgerufen. Also TriOS nahc Anleitung installieren und in der Kommandozeile "ramtest" eingeben.

Sollte TriOS nicht starten, da das Sytem selbst ja schon einige Speicherstellen im externen RAM verwendet, so kann die Datei ramtest.spin auch per Propellertool direkt per F10 in Regnatix gestartet werden.

Genauere Anleitungen im Video-Tutorial.

