r4:	
- jumper abstand

r7:   
- optimierung: größere dk, breitere leiterzüge

r8:
- eurocard-format
- sd-card auf grundplatine

r9:
- cardlaufwerk zur front
- bus kpl. auf einer leiste

r10: 	
- cardlaufwerk zur linken seite (front stört stehbolzen)

r11	
- bus zusammengelegt

r12:
- reset/tx/rx auf bus
- nic integriert

r13:
- korrektur erweiterungsbus d0..7
- korrektur befestigungsbohrungen
- korrektur belegung powerbuchse
- korrektur schaltplan belegung adapterkabel (dtr = pin 4)
- zugefügt sd-cardconnector blockkondensatoren
- korrektur selektionssignale
- korrektur bauform widerstände sd-card
- bestückungsaufdruck korrekt gestaltet
- korrektur enc-chip pin-15 hatte keine verbindung
- erweiterungsbus: adressignale eingefügt
- legende zum erweiterungsbus auf schaltplan geändert
- kontake wrprotect/detect am sd-card-connector zugänglich gemacht

r13-a:
- pullup-r's für prop1/2, ram1/2, wr
- xbus egalisiert auf 2x20pol universalverbinder

r13-b:
- transientenkiller an den reglern eingearbeitet
- z-dioden als zusätzlichen schutz eingearbeitet
- leiterzüge wegen fräsung an powerbuchse auf unterseite verlegt

r13-c:
- z-dioden verschoben
- bestückungsaufdruck optimiert






