INSTALLATION 

Kurzanleitung Installation mental mit TriOS:
============================================

Die Installation ist denkbar einfach: 
1. Einfach das Verzeichnis mental\bin\sdcard\mental komplett in das Hauptverzeichnis einer TriOS SDCard kopieren. 
2. Fertig! ;)

Nun kann von dieser SD-Card der Hive gestartet werden. TriOS bootet ganz normal. Mit dem Kommando "m" wird mental gestartet. Mit dem Kommando "bye" kann mental verlassen und wieder TriOS gestartet werden.

Kurzanleitung Installation mental ohne TriOS:
=============================================

1. Einfach das Verzeichnis mental\bin\sdcard\mental komplett in das Hauptverzeichnis einer leeren SDCard kopieren.
3. Flash \rom\admflash.spin --> Administra
4. Flash \rom\belflash.spin --> Bellatrix
5. Flash \rom\regflash.spin --> Regnatix

Nun kann die SD-Card eingelegt und der Hive gestartet werden. mental startet nun sehr schnell direkt aus den ROM's.


Verzeichnisse:
==============

bin	-	Compilierte Dateien für die Installation auf SD-Card unter TriOS
dok	-	Dokumentation
lib	-	Bibliotheken
mlib	-	mental-Quelltextbibliotheken (siehe unten)
rom	-	Code für die drei Propellerchips

mlib - mental Bibliotheken
==========================

sys.m		-	Autostart-Screendatei, wird bei jedem Start eingebunden
usr.m		-	User Screendatei, wird automatisch nach sys.m eingebunden

bench.m		-	Fibonacci Benchmark (nicht rekursiv)
dmp.m		-	DMP Player
plx.m		- 	PlexBus 
sid.m		-	SID Interface
tool.m		-	einfache Systemerweiterungen, welche nicht immer benötigt werden

Erste Schritte in mental:
=========================

Weitere Informationen im DOC-Verzeichnis.


